|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要技术参数** | **厂家** | **型号** | **价格** |
| **1** | 三  远  一  网  远  程  庭  审  设  备 | 1.支持同一平台同时接入多种软硬件终端（包括windows、andriod、ios操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。  2.支持H.264、H.264 High Profile视频编解码协议，具备较强的兼容性。  3.支持H.239、BFCP双流协议标准。  4.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。  5.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。  6.支持实体会议室管理，根据用户实际情况划分会议室区域，在每个区域添加相应的实体会议室，并对会议室环境进行配置，比如白板、投影机或者是视频会议等，可以查看某个会议室的预订情况，可通过查看会议室使用状态，选择空闲时间段预定会议。  7.支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。  8.支持多种方式展现用户的个人日程，包括列表、日视图、周视图等方式。可在视图中直接选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。  9.支持对个人会议管理，包括待确认的会议、预约的会议、正在召开的会议、不参加的会议。对不同的会议可做不同的操作，例如预约的会议可选择编辑会议、取消会议、马上召开等。  10.支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、虚拟电视墙、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。  11.支持设备资源状态仪表盘，可对在线终端百分比、终端在线数、会议终端数、会议终端在线率、设备拓扑等信息实时监控。  12.支持设备拓扑，显示设备ID、设备名称、设备类型以及设备的启用状态。支持实时监控设备的运行状态，包括设备在线状态、注册状态、异常告警等。  13.具备不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份。  14.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。  15.支持至少28路授权点可以同时接入操作，提供8个授权可注册的软件终端。  16.提供同品牌配套使用的会议控制软件和网络管理软件。 |  | | |

如有正偏离请在本处书写： 公 司：

联系人：

电 话：

请提供营业执照，联系人，联系方式（如有相关业绩，产品授权一并提供），一式两份